|  |  |
| --- | --- |
|  |  ......................... Stk .............................. € .............................. €**GEZE Fluchttürverriegelung FTV 320**Elektrische Verriegelung für Türen im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen nach dem Ruhestromprinzip. Gewährleistet eine sichere und sofortige Entriegelung der Tür, auch bei hoher Fallenvorlast.Mit integriertem Rückmeldekontakt zur Überwachung des Tür- und des Verriegelungszustands sowie Sabotageüberwachung.Hohe Druckfestigkeit gegen Aufbruchversuche.Universal einsetzbar: DIN rechts / links, waagrecht / senkrecht, Türblatt / Rahmen.Stulp an Verriegelungselement vormontiert, Schließblech als Gegenstück separat bestellbar.Betriebsspannung: 24 V DC,Stromaufnahme: 100 mA im verriegelten ZustandStromaufnahme: 240 mA kurzzeitig bei VerriegelungBetriebstemperatur: -20 / +60 °CEignungsnachweis: EltVTRAufbruchfestigkeit: mind. 5.000 NFallenvorlast: mind. 3.000 NSpaltmaß: 5 mm ± 2 mmAbmessungen: 15,2 x 138,8 x 37,7 mm (B x H x T)**Hinweis:**Die Fluchttürverriegelung wird zusätzlich zum vorhandenen Panikschloss montiert.**Ausführung Stulp (B x H x T):**( ) Flachstulp 20 x 200 x 3 mm, rund( ) Flachstulp 22 x 220 x 3 mm, eckig( ) Flachstulp 24 x 200 x 3 mm, eckig( ) Flachstulp 24 x 200 x 3 mm, rund( ) Flachstulp 25 x 200 x 3 mm, eckig (Austausch für FTÖ 331)( ) Flachstulp 28 x 200 x 3 mm, eckig( ) Flachstulp 30 x 200 x 3 mm, eckig( ) Winkelstulp 30 x 48 x 200 x 3 mm, eckig (Austausch für FTÖ 331)( ) Stulp mit Fallenführung 35 x 200 x 3 mm, eckig (Austausch für FTÖ 331)**Schließblech Fluchttürverriegelung FTV 320**Als Gegenstück zur Fluchttürverriegelung, aus korrosionsbeständigem Edelstahl.**Ausführung (B x H x T):**( ) Flachschließblech 20 x 110 x 3 mm, eckig( ) Flachschließblech 20 x 110 x 3 mm, rund( ) Flachschließblech 20 x 140 x 3 mm, rund( ) Flachschließblech 22 x 220 x 3 mm, eckig( ) Flachschließblech 24 x 110 x 3 mm, eckig( ) Flachschließblech 24 x 110 x 3 mm, rund( ) Flachschließblech 24 x 130 x 3 mm, eckig( ) Flachschließblech 24 x 140 x 3 mm, eckig( ) Flachschließblech 24 x 140 x 3 mm, rund( ) Flachschließblech 28 x 130 x 3 mm, eckig( ) Flachschließblech 28 x 140 x 3 mm, eckig( ) Flachschließblech 30 x 140 x 3 mm, eckig( ) Lappenschließblech kürzbar 20 x 140 x 3 mm, rund( ) Lappenschließblech kürzbar 24 x 140 x 3 mm, eckig( ) Lappenschließblech kürzbar 24 x 140 x 3 mm, rund( ) Lappenschließblech verstellbar und kürzbar 20 x 140 x 4 mm, rund( ) Lappenschließblech verstellbar und kürzbar 24 x 140 x 4 mm, eckig( ) Lappenschließblech verstellbar und kürzbar 24 x 140 x 4 mm, rund**Unterlage Schließblech Fluchttürverriegelung FTV 320**Zum Ausgleich von Spaltmaßen über 6 mm zwischen Stulp und Schließblech.Zwischen 6 – 9 mm eine Unterlage erforderlich.Zwischen 9 – 12 mm zwei Unterlagen erforderlich.Bei einem Spaltmaß ab 8 mm zwischen Stulp und Schließblech ist keine Ausfräsung für das Schließblech erforderlich. Die Kreuzfallen greifen in die Unterlagen, die unter dem Schließblech angebracht sind.**Ausführung (B x H x T):**( ) Unterlage Schließblech 20 x 140 x 1 mm, eckig( ) Unterlage Schließblech 24 x 140 x 1 mm, eckig( ) Unterlage Schließblech 24 x 140 x 3 mm, eckig( ) Unterlage Schließblech 28 x 140 x 1 mm, eckig( ) Unterlage Schließblech 28 x 140 x 3 mm, eckigOptional zum Schließblech kann der Stulp unterlegt werden.( ) Unterlage Stulp 24 x 200 x 1 mm, eckig( ) Unterlage Stulp 24 x 200 x 3 mm, eckig |