|  |  |
| --- | --- |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. €  **GEZE Fluchttürverriegelung FTV 320**  Elektrische Verriegelung für Türen im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen nach dem Ruhestromprinzip. Gewährleistet eine sichere und sofortige Entriegelung der Tür, auch bei hoher Fallenvorlast.  Mit integriertem Rückmeldekontakt zur Überwachung des Tür- und des Verriegelungszustands sowie Sabotageüberwachung.  Hohe Druckfestigkeit gegen Aufbruchversuche.  Universal einsetzbar: DIN rechts / links, waagrecht / senkrecht, Türblatt / Rahmen.  Stulp an Verriegelungselement vormontiert, Schließblech als Gegenstück separat bestellbar.  Betriebsspannung: 24 V DC,  Stromaufnahme: 100 mA im verriegelten Zustand  Stromaufnahme: 240 mA kurzzeitig bei Verriegelung  Betriebstemperatur: -20 / +60 °C  Eignungsnachweis: EltVTR  Aufbruchfestigkeit: mind. 5.000 N  Fallenvorlast: mind. 3.000 N  Spaltmaß: 5 mm ± 2 mm  Abmessungen: 15,2 x 138,8 x 37,7 mm (B x H x T)  **Hinweis:**  Die Fluchttürverriegelung wird zusätzlich zum vorhandenen Panikschloss montiert.  **Ausführung Stulp (B x H x T):**  ( ) Flachstulp 20 x 200 x 3 mm, rund  ( ) Flachstulp 22 x 220 x 3 mm, eckig  ( ) Flachstulp 24 x 200 x 3 mm, eckig  ( ) Flachstulp 24 x 200 x 3 mm, rund  ( ) Flachstulp 25 x 200 x 3 mm, eckig (Austausch für FTÖ 331)  ( ) Flachstulp 28 x 200 x 3 mm, eckig  ( ) Flachstulp 30 x 200 x 3 mm, eckig  ( ) Winkelstulp 30 x 48 x 200 x 3 mm, eckig (Austausch für FTÖ 331)  ( ) Stulp mit Fallenführung 35 x 200 x 3 mm, eckig (Austausch für FTÖ 331)  **Schließblech Fluchttürverriegelung FTV 320**  Als Gegenstück zur Fluchttürverriegelung, aus korrosionsbeständigem Edelstahl.  **Ausführung (B x H x T):**  ( ) Flachschließblech 20 x 110 x 3 mm, eckig  ( ) Flachschließblech 20 x 110 x 3 mm, rund  ( ) Flachschließblech 20 x 140 x 3 mm, rund  ( ) Flachschließblech 22 x 220 x 3 mm, eckig  ( ) Flachschließblech 24 x 110 x 3 mm, eckig  ( ) Flachschließblech 24 x 110 x 3 mm, rund  ( ) Flachschließblech 24 x 130 x 3 mm, eckig  ( ) Flachschließblech 24 x 140 x 3 mm, eckig  ( ) Flachschließblech 24 x 140 x 3 mm, rund  ( ) Flachschließblech 28 x 130 x 3 mm, eckig  ( ) Flachschließblech 28 x 140 x 3 mm, eckig  ( ) Flachschließblech 30 x 140 x 3 mm, eckig  ( ) Lappenschließblech kürzbar 20 x 140 x 3 mm, rund  ( ) Lappenschließblech kürzbar 24 x 140 x 3 mm, eckig  ( ) Lappenschließblech kürzbar 24 x 140 x 3 mm, rund  ( ) Lappenschließblech verstellbar und kürzbar 20 x 140 x 4 mm, rund  ( ) Lappenschließblech verstellbar und kürzbar 24 x 140 x 4 mm, eckig  ( ) Lappenschließblech verstellbar und kürzbar 24 x 140 x 4 mm, rund  **Unterlage Schließblech Fluchttürverriegelung FTV 320**  Zum Ausgleich von Spaltmaßen über 6 mm zwischen Stulp und Schließblech.  Zwischen 6 – 9 mm eine Unterlage erforderlich.  Zwischen 9 – 12 mm zwei Unterlagen erforderlich.  Bei einem Spaltmaß ab 8 mm zwischen Stulp und Schließblech ist keine Ausfräsung für das Schließblech erforderlich. Die Kreuzfallen greifen in die Unterlagen, die unter dem Schließblech angebracht sind.  **Ausführung (B x H x T):**  ( ) Unterlage Schließblech 20 x 140 x 1 mm, eckig  ( ) Unterlage Schließblech 24 x 140 x 1 mm, eckig  ( ) Unterlage Schließblech 24 x 140 x 3 mm, eckig  ( ) Unterlage Schließblech 28 x 140 x 1 mm, eckig  ( ) Unterlage Schließblech 28 x 140 x 3 mm, eckig  Optional zum Schließblech kann der Stulp unterlegt werden.  ( ) Unterlage Stulp 24 x 200 x 1 mm, eckig  ( ) Unterlage Stulp 24 x 200 x 3 mm, eckig |